**耀贵电子-风扇**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **引脚** | **功能** | **分配** | **备注注意事项** |
| 1 | TK15/P1.7 | TOUCH1 | 开关 |
| 2 | TK14/P1.6 | TOUCH2 | 风速 |
| 3 | TK13/P1.5 | TOUCH3 | 摇头 |
| 4 | TK12/P1.4 | TOUCH4 | 定时 |
| 5 | TK11/P1.3 | DW1 | 可控硅1挡驱动 |
| 6 | TK10/P1.2 | DW2 | 可控硅2挡驱动 |
| 7 | TK9/P1.1 | DW3 | 可控硅3挡驱动 |
| 8 | Vref/AN7/P0.7 | YAOTOU | 可控硅摇头驱动 |
| 9 | GND |  |  |
| 10 | VDD |  |  |
| 11 | P0.3/AN3/TK3 | UART\_RX | wifi RX |
| 12 | P0.2/AN2/TK2 | UART\_TX | wifi TX |
| 13 | P0.1/AN1/TK1/INT1 | C | 数码管 |
| 14 | P0.0/AN0/TK0/INT0/FLT0 | D | 数码管 |
| 15 | P2.7/AN15 | E | 数码管 |
| 16 | P2.6/AN14 | F | 数码管 |
| 17 | P2.5/AN13 | G | 数码管 |
| 18 | P2.4/AN12/RST |  |  |
| 19 | P3.5/INT17 | NEC\_R | 红外接收 |
| 20 | P3.4/INT16 | COM1 | 数码管 |
| 21 | P2.3/AN11 | COM2 | 数码管 |
| 22 | P2.2/AN10/SCK | TOUCH\_LED\_COM | 触摸灯 |
| 23 | P2.1/AN9 | A | 数码管 |
| 24 | P2.0/NA8/SDA | B | 数码管 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |